{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[14,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["新教学楼教室信息化教学设备"]
["序号","设备名称","数量","技术要求","备注"]
[1,"网络中控",58,"1、适合各类讲台安装方式，内置定制LINUX操作系统，支持第三方平台对接，主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU，根据项目需求可开放接口及协议，支持第三方二次开发。\n2、内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能，语音广播支持0-99级广播级别选择。终端在待机状态下可接收服务器预设的音频文件进行自动播放，无需人工到教室开机，实现智能自动播放。\n3、支持通过操作面板对广播信号本地暂停、播放，同时支持本地广播音量调节，根据上课情况控制音视频广播信号，可后台强制终端接收音视频广播信号。\n4、集成千兆交换机，支持VLAN设置。\n5、集成数字功放，3.5mm音频线性输入接口2路， 3.5mm音频线性输出1路。幻象供电麦克风输入接口2路。\n6、集成网络中控，3*2 HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI高清接口2路，输出信号支持HDMI高清接口2路。\n7、内置DSP音频处理器，实现自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性，可接吊麦及有线或无线麦克风，实现远距离拾音。\n8、通过操作面板实现无线麦克风接收，可接入1路同品牌无线麦克风，可在触摸面板实现音量调整及麦克风开关。\n9、通过操作面板实现IC卡读卡器，支持刷卡开机、插卡开机两种开机方式，插卡模式时，可实现拔卡关机。\n10、具备手机扫码功能，手机微信小程序扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制，对投影/大屏进行控制，物联设备控制等。\n11、具备物联接口，通过操作面板实现简单、便捷得物联扩展性，可与教室灯光控制模块进行无线信号传输实现实时手动、定时的物联网控制，管理教室接入的物联6路以上。可编程RS232控制通信端口2路，USB通信接口2路。\n12、通过操作面板实现IP语音对讲，支持IP语音对讲运维，支持IP呼叫、远程监听等，主机可与管控软件进行双向语音通话，可以联动调取接入的监控画面，实现单向可视对讲。\n13、设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制，断网后不影响本地教学及控制。\n14、通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行手动、定时集控管理（设备开机、关机、禁用，物联模块通电、断电等），对终端设备进行手动、定时音视频广播控制。\n15、内置配置界面，支持本地配置网络参数、高级配置、录播配置、电脑配置、音频参数等。\n","每个教室一套，集中网络管控，具有功放功能，可对接大数据平台，可远程布控，物联网等融合功能，除了本地扩声，还要整合其它教学楼的广播系统，标考教室还要融合听力考试功能。"]
[2,"IP控制面板",58,"1.外壳采用一次成型，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观；\n2.高分辨率≥5英寸工业触摸屏，外设屏幕保护层，外设常用触摸按键，内置扬声器、拾音器，可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备。\n3.待机状态下可显示设备联机网络信息、二维码扫码开机信息、支持学校LOGO定制。\n4.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机。\n5.触控面板集成音频编码功能，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听、录播联动控制（开始、暂停、停止）等功能；支持广播信号本地暂停收听及音量调节。\n6.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。\n7.与同品牌智能融合终端配套使用。","和中控分离式设计，集中所有包含但不限于（声音管控，设备控制开关，呼叫，等功能）"]
[3,"高灵敏度吊麦",58,"1、类型：电容枪式传声器\n2、灵敏度：-30dB\n3、信嗓比：66dB\n4、频率响应：40-15000Hz\n5、输出阻抗：800欧姆（平衡式）\n6、指向性：超心形\n7、电源：48V幻像供电\n8、输出端口：三针XLR\n9、最高承受声压级：130dB"]
[4,"高保真扩声音箱",64,"1.室内壁挂式安装，角度可调节；\n2.功率：60W，阻抗：8欧姆，。 \n3.频响：60HZ-18KHZ\n4.总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%。\n5.灵敏度：90±3dB。","符合100平方米教室使用，可直接融合中控控制，符合中控控制要求。"]
[5,"广播融合工作站（包含软件）",1,"1、终端主板采用工业级高速嵌入式CPU，定制LINUX操作系统内核。\n2、集成分区功能，具备≥10路硬件一键式分区管理，并可用软件通过电脑进行任意分区。\n3、集成TFT真彩液晶显示，可显示MP3当前播放内容，输入音频、麦克风通道开启状态等内容。\n4、集成MP3播放器，支持上下翻页、上一曲，下一曲切换，自带内存卡≥16GB。\n5、集成调音台，音频线性输入接口≥2路，3.5mm立体声音频线性输出≥1路，麦克风输入接口≥2路，能调节输入音源音色和开关。\n6、集成遥控模块，可用配备的12键遥控器进行远程遥控点播，可对SD卡内的国歌、体操、运动员进行曲等即时暂停。"]
[6,"网络运维管理软件",1,"1、教室里面多媒体设备，投影仪、电脑、音频设备等远程控制，手机微信控制，本地实现一键控制；                                                                                                                                                                                                                                                                                 2、实现语音数字广播和视频广播功能，老师可在后台或者手机上播放音视频文件到本地教室，可点对点也可点对多点，可联动安防消防广播；                                                                            3、可与教室里面摄像头做联动，老师在后台就可以看到每个教室监控画面，实现简易巡课；                                                                                                                                                4、可实现双向互通的IP呼叫对讲功能，也可以实现本地设备一键报修功能；                                                                                                                                                                5、可实现老师在后台统一管理本地受控电脑画面问题，可远程接管本地电脑进行操作；                                                                                                                                           6、可授权管理员权限操作本地设备，根据不同权限查看相关日志；                                                                                                                                                                                        7、可对接学校一卡通和教务课表系统，实现设备根据课表或者相应老师上课时间开启或者关闭，并联动物联网灯光空调等设备；                                                                                   8、可以形成大数据统计画面和展示数据大屏看板，方便实时掌控全校设备运行状态；                                                                                                                                                     9、全接口信息开放，支持各种平台的对接和二次项目升级，智慧教室升级等。"]
[7,"普通教室长焦投影仪",52,"建议3600流明以上，分辨率：1024*768 ，纵横比4：3，支持吊装，灯泡寿命大于5000小时；"]
[8,"阶梯教室长焦投影",6,"建议4000流明以上，分辨率：1024*768 ，纵横比4：3，支持吊装，灯泡寿命大于5000小时；"]
[9,"100寸幕布",52,"电动"]
[10,"150寸幕布",6,"电动"]
[11,"讲台",58,"定制，可放中控主机，电脑，控制面板等设备，显示器翻转设置。"]
[12,"电脑",58,"i5 10代以上处理器，8G内存，256SSD 21.5寸显示器"]
["          说明：1.中控设计采用网络融合中控，集成功放功能，音频处理器等，实现自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性；\n                2.必须有网络运维管理软件，能够远程管理所有多媒体设备，能够远程协助老师操作多媒体设备，包括控制电脑，必须有大数据统计展示功能；\n                3.必须能够和教务系统联动，实现教务系统对老师使用教室设备的自动授权管理，及课表和系统对接定时开启设备等功能；\n                4.中控系统应支持后期功能拓展，如灯光、窗帘、空调等设备控制管理；\n                5.中控系统支持远程IP对讲，支持故障自动保修预警；\n                6.本项目要综合考虑原教学楼栋的广播、扩声、听力考试等问题，新建项目和原有项目的整体性，要求声音清晰，辨识度高，教室扩声的声压满足实际空间需求；\n                7.中控系统必须为市场一线品牌，有广泛的应用基础，在高校有较多的落地案例；\n                8.支持B/S架构；\n                9.中控系统提供现场搭建场景测试验证或搭建好的场景访问地址；"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}